[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# configure boot system

モード: AMF事前設定EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`[atmf-provision]# configure boot system {FILEPATH|backup FILEPATH}`

`[atmf-provision]# no configure boot system [backup]`

対象の事前設定ノードにインストールする通常用ファームウェアまたはバックアップ用ファームウェアを指定する。
no形式で実行した場合は、通常用ファームウェアまたはバックアップ用ファームウェアの指定を解除する。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`FILEPATH` | 通常用ファームウェアのイメージファイルのパス。このファイルは、該当ノードの事前設定データ領域内にあるflashディレクトリー直下になくてはならない。また、拡張子は「.rel」でなくてはならない。相対パスで指定した場合は、事前設定データ領域内にあるflashディレクトリーが起点となる
`backup FILEPATH` | バックアップ用ファームウェアのイメージファイルのパス。このファイルは、該当ノードの事前設定データ領域内にあるflashディレクトリー直下になくてはならない。また、拡張子は「.rel」でなくてはならない。相対パスで指定した場合は、事前設定データ領域内にあるflashディレクトリーが起点となる。相対パスで指定した場合は、事前設定ノード用のバックアップ領域内にあるflashディレクトリーが起点となる。本パラメーターで指定したバックアップ用ファームウェアは、通常用ファームウェアをロードできなかった場合に使用される

### 使用例

■ 事前設定ノードESW232の通常用ファームウェアとして、x510-5.4.7-1.2.relを指定する。

    SBx81# atmf provision node ESW232 ↓
    SBx81[atmf-provision]# configure boot system x510-5.4.7-1.2.rel ↓

> Note

> > 5.4.7-1.2は説明用の架空バージョンであり、実際には存在しない可能性があります。

■ 事前設定ノードESW232のバックアップ用ファームウェアとして、x510-5.4.7-1.1.relを指定する。

    SBx81# atmf provision node ESW232 ↓
    SBx81[atmf-provision]# configure boot system backup x510-5.4.7-1.1.rel ↓

■ 事前設定ノードESW232のバックアップ用ファームウェアを指定なしに戻す。

    SBx81# atmf provision node ESW232 ↓
    SBx81[atmf-provision]# no configure boot system backup ↓

■ 事前設定ノードESW232の通常用ファームウェアを指定なしに戻す。

    SBx81# atmf provision node ESW232 ↓
    SBx81[atmf-provision]# no configure boot system ↓

### 注意・補足事項

■ 事前設定データ領域内のflashディレクトリーにカレントディレクトリーを移動するには、locateコマンドを使う。
■ AMFのバックアップ先としてSSHサーバー（atmf backup server）を2台設定している場合、本コマンドを含むAMF事前設定EXECモードのコマンドで事前設定データの作成・削除・変更を行ったときや、事前設定データをファイル操作CLIによって直接変更したときは、atmf backup synchronizeコマンドを実行して、2台のサーバー間でデータを同期すること（手動・自動バックアップのときのようにSSHサーバー間の自動同期は行われないため）。

### コマンドツリー

    atmf provision node (特権EXECモード)
        |
        +- configure boot system（AMF事前設定EXECモード）

### 関連コマンド

atmf provision（インターフェースモード）
clone（AMF事前設定EXECモード）
configure boot config（AMF事前設定EXECモード）
create（AMF事前設定EXECモード）
delete（AMF事前設定EXECモード）
license-cert（AMF事前設定EXECモード）
locate（AMF事前設定EXECモード）
show atmf provision nodes（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G