[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show radius dynamic-authorization counters

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`# show radius dynamic-authorization counters`

RADIUS Dynamic Authorizationメッセージの送受信カウンターを表示する。

### 使用例

    awplus# show radius dynamic-authorization counters  ↓

    RADIUS Dynamic Authorization packet counters
    --------------------------------------------

    Received:
      Disconnect request          : 9
      CoA request                 : 6

    Sent:
      Disconnect ACK              : 4
      CoA ACK                     : 0
      Disconnect NAK              : 2
      CoA NAK                     : 6

    Dropped:
      Duplicate packet            : 2
      Expired packet              : 1

    Error-cause:
      Unsupported attribute       : 0
      Missing attribute           : 0
      Invalid request             : 0
      NAS ID mismatch             : 0
      No session context found    : 3

    Errors:
      Unknown message type        : 0
      Unknown client              : 0
      Bad attribute               : 0
      Bad authenticator           : 0
      Malformed packet            : 0

### 関連コマンド

clear radius dynamic-authorization counters（特権EXECモード）
radius dynamic-authorization-client（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G