[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ddns-update-method

モード: グローバルコンフィグモード --> DDNSアップデートメソッドモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`(config)# [no] ddns-update-method NAME`

ダイナミックDNS（DDNS）サービス固有設定を新規作成し、具体的な項目を設定するためのDDNSアップデートメソッドモードに移動する。または、既存のDDNSサービス固有設定を変更するため、DDNSアップデートメソッドモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したDDNSサービス固有設定を削除する。その場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### パラメーター

`NAME` | サービス固有設定名

### 使用例

■ DDNSサービス固有設定「Dyn」を作成する。

    awplus(config)# ddns-update-method Dyn ↓
    awplus(config-ddns-update-method)#

■ DDNSサービス固有設定「Dyn」を削除する。

    awplus(config)# no ddns-update-method Dyn ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ddns-update-method（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- accept-invalid-sslcert（DDNSアップデートメソッドモード）
             +- custom-failure（DDNSアップデートメソッドモード）
             +- custom-success（DDNSアップデートメソッドモード）
             +- expect-html-response（DDNSアップデートメソッドモード）
             +- follow-redirects（DDNSアップデートメソッドモード）
             +- get-before-submit（DDNSアップデートメソッドモード）
             +- get-params（DDNSアップデートメソッドモード）
             +- host-name（DDNSアップデートメソッドモード）
             +- obey-form（DDNSアップデートメソッドモード）
             +- password（DDNSアップデートメソッドモード）
             +- retry-interval（DDNSアップデートメソッドモード）
             +- suppress-ipv4-updates（DDNSアップデートメソッドモード）
             +- update-interval（DDNSアップデートメソッドモード）
             +- update-url（DDNSアップデートメソッドモード）
             +- use-ipv4-for-ipv6-updates（DDNSアップデートメソッドモード）
             +- username（DDNSアップデートメソッドモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G