[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# type linkmon-probe

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type linkmon-probe PROBE PROFILE EVENT`

リンク監視プローブトリガーを作成する。
リンク監視プローブトリガーは、回線状況の判定が変化したときに起動される。

### パラメーター

`PROBE` | リンク管理プローブ名
`PROFILE` | リンク性能プロファイル名
`EVENT :=` | `{good|bad|unreachable|any}`
| 起動条件
| `good` | 回線状況が「good」に判定変更されたとき
| `bad` | 回線状況が「bad」に判定変更されたとき
| `unreachable` | 回線状況が「unreachable」に判定変更されたとき
| `any` | 回線状況の判定が変更されたとき

### 注意・補足事項

■ リンク監視プローブが動作を開始した直後の回線状況は「unknown」。その後、回線状況が「good」、「bad」、「unreachable」のいずれかに変更されると最初のイベントが発生する。

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type linkmon-probe（トリガーモード）

### 関連コマンド

linkmon probe（グローバルコンフィグモード）
linkmon profile（グローバルコンフィグモード）
show linkmon trigger（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G