[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# tunnel mode l2tp v3

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / L2TPv3

`(config-if)# tunnel mode l2tp v3 [ipv6]`

`(config-if)# no tunnel mode`

対象トンネルインターフェースの動作モードをL2TPv3に設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。
L2TPv3トンネルインターフェースの基本仕様および設定項目は下記のとおり。

- デリバリー（外側）プロトコル：IPv4、IPv6
- ペイロード（内側）プロトコル：Ethernet
- 上位層モジュール：ブリッジ、IPv4、IPv6
- 必須設定パラメーター
  - 外側始点IPv4/IPv6アドレス（tunnel sourceコマンド）
  - 外側終点IPv4/IPv6アドレス（tunnel destinationコマンド）
  - L2TPv3自装置ID（tunnel local idコマンド）
  - L2TPv3対向装置ID（tunnel remote idコマンド）
- オプション設定パラメーター
  - IPsecによる保護（tunnel protection ipsecコマンド）
    ※別途、ISAKMP事前共有鍵の設定が必要（crypto isakmp keyコマンド）
    - ISAKMP自装置ID（tunnel local nameコマンド）
    - ISAKMP対向装置ID（tunnel remote nameコマンド）

### パラメーター

`ipv6` | 外側プロトコル（デリバリープロトコル）としてIPv6を使う場合に指定する。本パラメーター指定時は、tunnel source、tunnel destinationコマンドでIPv6アドレスを指定する必要がある。省略時は外側プロトコルとしてIPv4を使う

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel0を作成し、動作モードをL2TPv3に設定する。外側プロトコルとしてはIPv4を使う。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode l2tp v3 ↓

■ トンネルインターフェースtunnel1を作成し、動作モードをL2TPv3に設定する。外側プロトコルとしてはIPv6を使う。

    awplus(config)# interface tunnel1 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode l2tp v3 ipv6 ↓

### 注意・補足事項

■ L2TPv3は弊社AW+製品および一部のクラウドサービスとの接続のみをサポート。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel mode l2tp v3（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
tunnel destination（インターフェースモード）
tunnel protection ipsec（インターフェースモード）
tunnel source（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G