[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show autoboot

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# show autoboot`

USBオートブート機能の状態を表示する。

### 使用例

    awplus# show autoboot ↓
    Autoboot configuration
    -----------------------------------------------------------
    Autoboot status : enabled
    Configuration file autoboot.txt exists : yes
    Restore information on USB storage device
    Autoboot enable in autoboot.txt : yes
    Restore release file : ARX200S-5.5.5-2.1.rel (file exists)
    Restore configuration file : network_1.cfg (file exists)

    awplus# show autoboot ↓
    Autoboot configuration
    --------------------------------------------------------------------------------
    Autoboot status : enabled
    External media source : media not found.

表 1
Autoboot status | USBオートブート機能の状態。enabled（有効）またはdisabled（無効）
USB file autoboot.txt exists | USBメモリー上の設定ファイル(autoboot.txt)の有無。Yes（存在する）、または no（存在しない）
Autoboot enable in autoboot.txt | USBメモリー上の設定ファイル（autoboot.txt）内の「Copy_from_external_media_enabled」項目に入力された値
Restore release file | USBメモリー上の設定ファイル（autoboot.txt）内の「Boot_Release」項目に入力されたファームウェアイメージファイル名。および指定したファームウェアイメージファイルがUSBメモリー上に存在するかどうか。存在する(file exists)または存在しない(file not found)
Restore configuration file | USBメモリー上の設定ファイル（autoboot.txt）内の「Boot_Config」項目に入力されたコンフィグファイル名。および指定したコンフィグファイルがUSBメモリー上に存在するかどうか。存在する(file exists)または存在しない(file not found)
External media source | USBメモリーが挿入されていない場合、media not found.と表示される

### 関連コマンド

autoboot enable（グローバルコンフィグモード）
create autoboot（特権EXECモード）
show boot（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G