[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# locate

モード: AMF事前設定EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`[atmf-provision]# locate`

対象ノードの事前設定データ領域（ディレクトリー）にカレントディレクトリーを移動する。

> Note

> > 対象ノードはatmf provision nodeコマンドでAMF事前設定EXECモードに入るときに指定します。

本コマンドはマスターでのみ有効。

### 使用例

■ 新規ノードESW232用の事前設定データ領域（ディレクトリー）にカレントディレクトリーを移動する。

    SBx81# atmf provision node ESW232 ↓
    SBx81[atmf-provision]# create ↓
    SBx81[atmf-provision]# pwd ↓
    flash:
    SBx81[atmf-provision]# locate ↓
    SBx81[atmf-provision]# pwd ↓
    usb:/atmf/AMF001/nodes/ESW232/flash

■ 事前設定の開始時に、atmf provision nodeコマンドのdeviceパラメーターで機種を指定した場合は、次のようにデータ領域（ディレクトリー）が機種ごとに作成される。

    SBx81# atmf provision node ESW232 device x230 ↓
    SBx81[atmf-provision]# create ↓
    SBx81[atmf-provision]# pwd ↓
    flash:
    SBx81[atmf-provision]# locate ↓
    SBx81[atmf-provision]# pwd ↓
    usb:/atmf/AMF001/nodes/ESW232/x230

■ 前項はバックアップ先としてUSBメモリーを使用している場合の例だが、バックアップ先としてSSHサーバーを使用している場合も同じ操作が可能。

    SBx81# atmf provision node ESW232 ↓
    SBx81[atmf-provision]# create ↓
    SBx81[atmf-provision]# pwd ↓
    flash:
    SBx81[atmf-provision]# locate ↓
    SBx81[atmf-provision]# pwd ↓
    fserver:/atmf/AMF001/nodes/ESW232/flash
    // サーバー上のディレクトリーを示す特殊なデバイス名「fserver」が使われている点に注意。

### 注意・補足事項

■ カレントディレクトリーをフラッシュメモリーに戻すには、「do cd flash」を実行すればよい。
■ 本コマンドは、複数ノードを対象とするワーキングセットプロンプト（atmf working-set）では実行できない。1台のノードだけを対象とするワーキングセットプロンプトから実行すること。
■ AMFのバックアップ先としてSSHサーバー（atmf backup server）を設定している場合、サーバー上のバックアップディレクトリーには、特殊なデバイス名「fserver」を使うことでローカルファイルと同じようにアクセスできる。なお、SSHサーバーは2台まで設定できるが、その場合「fserver」で直接アクセスできるのはメインとして使われている1台だけ。fserverデバイス上のファイルを変更したときや、AMF事前設定EXECモードのコマンドで事前設定データの作成・削除・変更を行ったときは、atmf backup synchronizeコマンドを実行して、2台のサーバー間でデータを同期すること。

### コマンドツリー

    atmf provision node (特権EXECモード)
        |
        +- locate（AMF事前設定EXECモード）

### 関連コマンド

atmf provision（インターフェースモード）
atmf provision node（特権EXECモード）
clone（AMF事前設定EXECモード）
configure boot config（AMF事前設定EXECモード）
configure boot system（AMF事前設定EXECモード）
create（AMF事前設定EXECモード）
delete（AMF事前設定EXECモード）
license-cert（AMF事前設定EXECモード）
cd（特権EXECモード）
pwd（特権EXECモード）
show atmf provision nodes（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G