[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-mac method

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# auth-mac method {eap-md5|pap}`

`(config-auth-profile)# no auth-mac`

対象スイッチポートでMACベース認証（ポート認証）を使用するとき、RADIUSサーバーとの間で使用する認証方式を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はPAP。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth-mac methodコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### パラメーター

`eap-md5` | EAP-MD5
`pap` | PAP（初期値）

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth-mac method（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
auth-mac method（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G