[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ipv6 ospf process

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`# clear ipv6 ospf [PROCID] process`

OSPFv3ルーティングプロセスを再起動する。

### パラメーター

`PROCID` | router ipv6 ospfコマンドで設定したOSPFv3ルーティングプロセスID、またはrouter ipv6 vrf ospfコマンドで指定したVRFインスタンス名。省略時は稼働中のすべてのプロセスが対象となる

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

### 関連コマンド

router ipv6 ospf（グローバルコンフィグモード）
router ipv6 vrf ospf（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 ospf（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G