[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# local authentication

モード: ISAKMPプロファイルモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config-isakmp-profile)# local authentication {pre-shared|eap-radius|certificate}`

`(config-isakmp-profile)# no local authentication`

対象ISAKMPプロファイルで使用する自装置の認証方式（対向装置から認証を受けるときの方式）を指定する。対向装置の認証方式はremote authenticationコマンドで指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はpre-shared。

### パラメーター

`pre-shared` | 事前共有鍵認証。初期設定
`eap-radius` | RADIUSサーバー認証（EAP）。ハブ＆スポーク型マルチポイントVPN（マルチポイントGREトンネルインターフェース）におけるスポーク（拠点）側でのみサポート
`certificate` | 証明書認証。別途サーバー証明書の準備が必要。詳細は解説編の「リモートアクセスIPsec」、「外部CAが発行した証明書を使用したルーター間のIPsec VPN接続」を参照

### コマンドツリー

    crypto isakmp profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- local authentication（ISAKMPプロファイルモード）

### 関連コマンド

aaa authentication isakmp（グローバルコンフィグモード）
crypto isakmp peer（グローバルコンフィグモード）
pki trustpoint（ISAKMPプロファイルモード）
remote authentication（ISAKMPプロファイルモード）
show isakmp profile（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G