[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip pim ignore-rp-set-priority

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ip pim ignore-rp-set-priority`

（PIM-SM）ランデブーポイント候補（C-RP）の中から実際に使用するRPを選択するときに、RP優先度を使用せず、ハッシュ関数だけを使用するよう設定する。
no形式で実行した場合は初期設定の動作に戻る。
初期設定では、RP優先度とハッシュ関数を用いて使用するRPを決定する。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim ignore-rp-set-priority（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode rp-hash（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G