[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dns forwarding retry

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / DNSリレー

`(config)# ip dns forwarding retry <0-100>`

`(config)# no ip dns forwarding retry`

DNSリレーが再試行する回数を変更する。

### パラメーター

`<0-100>` | DNSリレーが再試行する回数。初期値は2

### 使用例

■ DNSリレーの再試行の回数を9に変更する。

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# ip dns forwarding retry 9 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dns forwarding retry（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding cache（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding source-interface（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding timeout（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G