[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-web ip-search-webauth-only

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# [no] auth-web ip-search-webauth-only`

Web認証環境で特定のDHCPサーバーを認証前端末用として利用している場合、認証が完了していないにもかかわらず認証済み画面を表示してしまうことがある。その場合は本コマンドを設定することで同事象が発生しないようにすることが可能。
no形式で実行した場合は本コマンドの設定を取り消す。
初期状態では未設定。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドとダイナミックVLAN、ゲストVLAN、Auth-fail VLANの併用は未サポート。
本コマンドは、Web認証の成功前と成功後のIPアドレスが同一の場合を想定しており、Web認証成功前と成功後にIPアドレスが変更される構成では使用できない。なお、ローミング認証とは併用可能。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-web ip-search-webauth-only（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G