[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# index

モード: WEP設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wep)# index <1-4>`

`(config-wireless-sec-wep)# no index`

対象セキュリティー設定（WEP）において、keyコマンドで設定したWEPキー1～4のうち実際に使用するキーの番号を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1。

### パラメーター

`<1-4>` | WEPキー番号

### コマンドツリー

    security mode wep (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- index（WEP設定モード）

### 関連コマンド

key（WEP設定モード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G