[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# firmware-url

モード: AMFゲストコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config-atmf-guest)# firmware-url URL`

`(config-atmf-guest)# no firmware-url`

AMFゲストノードにおいてオートリカバリーの起動ファームウェアの保存場所を指定する。
初期設定は未設定。
no形式で実行した場合は、初期設定に戻る。

### パラメーター

`URL` | URLまたはディレクトリーを指定する。指定可能なプロトコルは「http、https、tftp、usb、card」

### 使用例

■ オートリカバリー用ファームウェアの置き場所としてTFTPサーバー（192.168.2.1）を指定する。

    awplus(config-atmf-guest)# firmware-url tftp://192.168.2.1/ ↓

### コマンドツリー

    atmf guest-class (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- firmware-url（AMFゲストコンフィグモード）

### 関連コマンド

discovery（AMFゲストコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G