[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# aaa authentication openvpn

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: VPN / OpenVPN

`(config)# aaa authentication openvpn default group SERVER [2fa [2fa-in-password]]`

`(config)# no aaa authentication openvpn default`

OpenVPNのクライアント認証に使用する認証方式を指定する。
no形式で実行した場合は認証方式を未設定に戻す。
初期設定は未設定。

### パラメーター

`default` | システム全体に適用されるデフォルトの認証サーバーリストを指定する
`group SERVER :=` | `group {ldap|radius|GROUPNAME}`
| 認証要求の送信先サーバー。次のいずれかを選択する
| `ldap` | ldap-serverコマンドとそのサブコマンドで設定したすべてのLDAPサーバーを順に試行する
| `radius` | radius-server hostコマンドで設定したすべてのRADIUSサーバーを順に試行する
| `GROUPNAME` | 指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーだけを順に試行する
`2fa` | 2要素認証を行う
`2fa-in-password` | 2要素認証の認証コードをパスワードの一部（末尾）として受け取る

### 使用例

■ OpenVPNのクライアント認証で使用するRADIUS認証サーバーとして、radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーを使うよう設定する。

    awplus(config)# aaa authentication openvpn default group radius ↓

■ OpenVPNのクライアント認証で使用するRADIUS認証サーバーとして、サーバーグループsrv4openvpn所属のRADIUSサーバーを使うよう設定する。

    awplus(config)# aaa authentication openvpn default group srv4openvpn ↓

■ OpenVPNのクライアント認証で使用するRADIUS認証サーバーの設定を削除する。

    awplus(config)# aaa authentication openvpn default ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- aaa authentication openvpn（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

aaa group server radius（グローバルコンフィグモード）
ldap-server（グローバルコンフィグモード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）
service 2fa（グローバルコンフィグモード）
show interface（非特権EXECモード）
tunnel mode openvpn tap（インターフェースモード）
tunnel mode openvpn tun（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G