[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# apn

モード: インターフェースモード
カテゴリー: PPP / 一般設定

`(config-if)# apn NAME`

`(config-if)# no apn`

USB型データ通信端末（cellular0）の接続先情報（APN = アクセスポイント名）を設定する。
no形式で実行した場合は接続先情報の設定を削除する。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`NAME` | アクセスポイント名（APN）

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- apn（インターフェースモード）

### 関連コマンド

cid（インターフェースモード）
encapsulation ppp（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G