[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip domain-lookup

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# ip domain-lookup [via-relay]`

`(config)# no ip domain-lookup`

DNSへの問い合わせ機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、DNSへの問い合わせ機能を無効にする。
初期設定は有効。

### パラメーター

`via-relay` | DNSリレー機能経由で問い合わせを行う場合に指定する

### 使用例

■ DNSへの問い合わせ機能を有効化する。

    awplus(config)# ip domain-lookup ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip domain-lookup（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

copy（特権EXECモード）
ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）
ip domain-list（グローバルコンフィグモード）
ip domain-name（グローバルコンフィグモード）
ip name-server（グローバルコンフィグモード）
ping（非特権EXECモード）
show hosts（非特権EXECモード）
ssh（非特権EXECモード）
telnet（非特権EXECモード）
traceroute（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G