[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# tunnel security-reprocessing

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: VPN / トンネルインターフェース

`(config)# [no] tunnel security-reprocessing`

トンネルインターフェースで受信したパケット（受信後カプセル化を解除したパケット）に対して、下記UTM機能の処理を有効にする。
no形式で実行した場合は該当パケットに対するUTM機能の処理を無効にする。
初期設定は無効。
本コマンドの対象になるUTM機能は以下のとおり。

- アプリケーションコントロール（DPI）
- 侵入防御（IPS）
- IPレピュテーション
- URLフィルター

本コマンドの設定はすべてのトンネルインターフェースに適用される。
ただし、tunnel inline-processingコマンドを設定したIPsecトンネルインターフェースでは同コマンドが優先される。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- tunnel security-reprocessing（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

dpi（グローバルコンフィグモード）
ip-reputation（グローバルコンフィグモード）
ips（グローバルコンフィグモード）
show interface（非特権EXECモード）
tunnel inline-processing（インターフェースモード）
tunnel mode gre（インターフェースモード）
tunnel mode gre multipoint（インターフェースモード）
tunnel mode ipsec（インターフェースモード）
tunnel mode ipsec multipoint（インターフェースモード）
tunnel mode l2tp v3（インターフェースモード）
tunnel source（インターフェースモード）
url-filter（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G