[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# enable

モード: NATモード
カテゴリー: UTM / NAT

`(config-nat)# [no] enable`

NAT機能を有効化する。
no形式で実行した場合はNAT機能を無効化する。
初期設定は無効。

### 使用例

■ NAT機能を有効化する。

    awplus(config)# nat ↓
    awplus(config-nat)# enable ↓

■ NAT機能を無効化する。

    awplus(config)# nat ↓
    awplus(config-nat)# no enable ↓

### コマンドツリー

    nat (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- enable（NATモード）

### 関連コマンド

rule（NATモード）
show nat（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G