[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# crypto isakmp peer

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config)# crypto isakmp peer IDENTIFIER profile NAME`

`(config)# no crypto isakmp peer IDENTIFIER profile`

ISAKMP対向装置との間で使用するカスタムISAKMPプロファイルを指定する。
no形式で実行した場合はカスタムISAKMPプロファイルの指定を削除し、デフォルトプロファイルが使われるようにする。
本コマンドでは、プロファイル名（`NAME`）とプロファイル選択用の識別子（`IDENTIFIER`）を関連付ける。
この識別子は、実際に使用するISAKMPプロファイルを選択する際のキーとなる。
各トンネルインターフェースでISAKMPネゴシエーションを行うときにどのISAKMPプロファイルを使用するかは、次の流れで決定される。

1. 該当トンネルインターフェースの設定内で下記の < > で囲まれているパラメーター（<remote-name>, <ipv4-address>など。これ以降 <xxxx> と表記）が指定されているかどうかを上から順にチェックする。
   - tunnel destination dynamic （プロファイル「dynamic」が存在する場合）
   - tunnel endpoint dynamic （プロファイル「dynamic」が存在する場合）
   - tunnel remote name <remote-name>
   - tunnel destination <ipv4-address>|<ipv6-address> （<remote-name>が指定されていない場合）
   - tunnel endpoint <ipv4-address>
   - tunnel local name <local-name>
   - tunnel source <ipv4-address>|<ipv6-address> （<local-name>が指定されていない場合）
   - interface <ifname>（トンネルインターフェース名）
   - tunnel destination <hostname> （トンネルがアクティブになるときに<hostname>が解決できた場合）
   - tunnel endpoint <hostname> （トンネルがアクティブになるときに<hostname>が解決できた場合）
2. 手順1で <xxxx> が見つかった場合はそれを識別子（`IDENTIFIER`）とするcrypto isakmp peerコマンドがあるかどうかを調べる。
   - 合致するcrypto isakmp peerが存在する場合は、そこで指定されたプロファイル（`NAME`）を使用する。
   - 合致するcrypto isakmp peerが見つからなかった場合は手順1に戻って残りの設定項目をチェックする。
3. 手順1～2ですべての設定項目をチェックしても合致するcrypto isakmp peerが見つからなかった場合はデフォルトISAKMPプロファイルを使用する。

### パラメーター

`IDENTIFIER` | プロファイル選択用の識別子。次のいずれかの指定が可能。
| `hostname HOSTNAME` | ホスト名またはユーザー付きホスト名。1～63文字。使用可能な文字は半角英数字と記号（! # $ % & ' ( ) * + , - . : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~）。大文字小文字は区別しない
| `address A.B.C.D` | 対向装置のIPv4アドレス
| `address X:X::X:X` | 対向装置のIPv6アドレス
| `dynamic` | IPアドレスが不定なすべての対向装置を対象とする
| `policy IFNAME` | トンネルインターフェース名。該当トンネルインターフェースで使用するプロファイルを固定設定したい場合に指定する
`profile NAME` | ISAKMPプロファイル名

### 使用例

■ 対向装置10.2.2.2との間でカスタムISAKMPプロファイルlegacyを使用するよう設定する。

    awplus(config)# crypto isakmp peer address 10.2.2.2 profile legacy ↓

■ 対向装置「mypeer@example.com」との間でカスタムISAKMPプロファイルlegacyを使用するよう設定する。

    awplus(config)# crypto isakmp peer hostname mypeer@example.com profile legacy ↓

■ 対向装置「mypeer@example.com」との間で使用するカスタムISAKMPプロファイルの設定を削除し、同装置との間ではデフォルトプロファイルが使われるようにする。

    awplus(config)# no crypto isakmp peer hostname mypeer@example.com profile ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- crypto isakmp peer（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

crypto isakmp profile（グローバルコンフィグモード）
destination（L2TPトンネルモード）
protection remote-name（L2TPトンネルモード）
show isakmp peer（特権EXECモード）
show isakmp profile（特権EXECモード）
tunnel destination（インターフェースモード）
tunnel protection ipsec（インターフェースモード）
tunnel remote name（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G