[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# normal-interval

モード: Pingポーリングモード
カテゴリー: IP付加機能 / Pingポーリング

`(config-ping-poll)# normal-interval <1-65536>`

`(config-ping-poll)# no normal-interval`

対象Pingポーリング設定において、監視対象機器の状態が「Up」のときのポーリング間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-65536>` | 監視対象機器の状態が「Up」のときのポーリング間隔（秒）。初期値は30

### コマンドツリー

    ping-poll (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- normal-interval（Pingポーリングモード）

### 関連コマンド

critical-interval（Pingポーリングモード）
show ping-poll（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G