[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# usb-port enable

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# [no] usb-port enable`

AP本体のUSBポートを有効にする。
no形式で実行した場合はUSBポートを無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APに対してのみ有効。

- AT-TQ7613
- AT-TQ3403、AT-TQm3403

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- usb-port enable（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）
store-usb enable（APプロファイル・Syslogモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G