[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# proxy-auth

モード: PPPoE ACモード
カテゴリー: PPP / PPPoE AC

`(config-pppoe-ac)# [no] proxy-auth`

対象PPPoE ACサービスにおいて、L2TPサーバー（LNS）への接続時にクライアントのユーザー情報を送信して代理認証を要求するよう設定する。
no形式で実行した場合は代理認証を無効にする。
初期設定は有効。

### コマンドツリー

    pppoe-ac (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- proxy-auth（PPPoE ACモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G