[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show radius

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`> show radius`

RADIUSクライアントとしての設定を表示する。

### 使用例

    awplus> show radius ↓
    RADIUS Global Configuration
      Source Interface    : not configured
      Secret Key          :
      Timeout             : 5 sec
      Retransmit Count    : 3
      Deadtime            : 0 min

    Server Host : 172.16.10.5
      Authentication Port : 1812
      Accounting Port     : 1813
      Secret Key          : awplus-local-radius-server
    Server Host : 127.0.0.1
      Authentication Port : 1812
      Accounting Port     : 1813
      Secret Key          : awplus-local-radius-server

    Server Host/IP       Auth  Acct             Auth           Acct
    Address              Port  Port  VRF        Status         Status
    -------------------------------------------------------------------------
    172.16.10.5          1812  1813             Unknown        Unknown
    127.0.0.1            1812  1813             Unknown        Unknown

表 1
RADIUS Global Configurationセクション | RADIUSクライアントとしての全体設定が表示される
Source Interface | RADIUSサーバーとの通信に使用するインターフェース。未設定時はnot configuredと表示される。設定時はこのインターフェースのIPアドレスがRADIUSパケットの始点IPアドレスにセットされる
Secret Key | RADIUSサーバーとの通信に使う共有パスワード
Timeout | RADIUSサーバーへの要求に対する応答待ち時間
Retransmit Count | RADIUSサーバーへの要求再送回数
Deadtime | 無応答のRADIUSサーバーへの要求送信抑制期間。RADIUSサーバーへの要求が規定回数（1 + Retransmit Count回）タイムアウトしたときに、該当サーバーが「使用不可」であると見なして同サーバーの使用を抑制する時間
Server Host A.B.C.Dセクション | 登録済みのRADIUSサーバー（IPアドレス A.B.C.D）固有の設定情報が表示される
Authentication Port | 認証サーバーのポート番号（認証要求の送信先UDPポート）
Accounting Port | アカウンティングサーバーのポート番号（アカウンティング要求の送信先UDPポート）
Secret Key | RADIUSサーバーとの通信に使う共有パスワード
Server Host/IP Address | RADIUSサーバーのホスト名またはIPアドレス
Auth Port | 認証サーバーのポート番号（認証要求の送信先UDPポート）
Acct Port | アカウンティングサーバーのポート番号（アカウンティング要求の送信先UDPポート）
VRF | VRFインスタンス名。空欄はグローバルVRFインスタンスを示す
Auth Status | 認証サーバーの状態。Alive（使用可能）、Error（無応答）、Dead（使用不可）、Unknown（未使用）のいずれか。Deadの場合は、カッコ内にDead状態になってからの経過時間が表示される
Acct Status | アカウンティングサーバーの状態。表示項目はAuth Statusと同じ

### 関連コマンド

ip radius source-interface（グローバルコンフィグモード）
radius-server deadtime（グローバルコンフィグモード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）
radius-server key（グローバルコンフィグモード）
radius-server retransmit（グローバルコンフィグモード）
radius-server timeout（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G