[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# option

モード: DHCPモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(dhcp-config)# option OPTION TEXTLINE`

`(dhcp-config)# no option OPTION`

クライアントに提供するIP設定情報のうち、ip dhcp optionコマンドで設定したユーザー定義オプションの値を設定する。
no形式で実行した場合は、オプションの設定値を削除する。

### パラメーター

`OPTION :=` | `{<1-254>|NAME}`
| DHCPオプション。オプションコード（番号）かオプション名（文字列）で指定する。あらかじめ、ip dhcp optionコマンドで値の表記形式を指定しておかなくてはならない。なお、1, 3, 6, 15, 51は、それぞれsubnet-maskコマンド、default-routerコマンド、dns-serverコマンド、domain-nameコマンド、leaseコマンドで使用されている既定のオプションであり、本コマンドでこれらのオプションを指定した場合は、前記コマンドの設定を上書きする（本コマンドの設定が優先される）ので注意すること
| `<1-254>` | オプションコード
| `NAME` | オプション名。ip dhcp optionコマンドでオプション名を指定した場合のみ使用可能
`TEXTLINE` | オプションの値。ip dhcp optionコマンドで指定した表記方法で指定すること。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ DHCPオプション「nbt-nodetype」（オプションコード46）を定義し、DHCPプール「mypool」で提供する同オプションの値を0x04（Mノード）に設定する。ここでは、同オプションの値を16進数で指定するものとする。

    awplus(config)# ip dhcp option 46 name nbt-nodetype hex ↓
    awplus(config)# ip dhcp pool mypool ↓
    awplus(dhcp-config)# network 10.10.10.0/24 ↓
    awplus(dhcp-config)# option nbt-nodetype 04 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでDHCPオプションの提供値を設定しても、クライアントが該当オプションを要求しなかった場合、該当オプションは実際には送信されない。

### コマンドツリー

    ip dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- option（DHCPモード）

### 関連コマンド

ip dhcp option（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp pool（グローバルコンフィグモード）
show ip dhcp pool（非特権EXECモード）
show ip dhcp server summary（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G