[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# enable

モード: 無線LANコントローラーモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 全体設定

`(config-wireless)# [no] enable`

無線LANコントローラー機能を有効にする。
no形式で実行した場合は同機能を無効にする。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- enable（無線LANコントローラーモード）

### 関連コマンド

management address（無線LANコントローラーモード）
service wireless（グローバルコンフィグモード）
show wireless（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G