[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# type download ap

モード: タスク設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / タスク設定

`(config-wireless-task)# type download ap <1-65535> url URL [username NAME password PASSWORD [encrypted]]`

`(config-wireless-task)# no type`

対象タスクのスケジュールにしたがい、指定した管理下APのファームウェアを更新するよう設定する。
no形式で実行した場合は対象タスクのオペレーション設定を削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`<1-65535>` | ファームウェア更新対象の管理下AP。AP登録番号（apコマンド）を1つだけ指定する
`url URL` | ファームウェアのダウンロード元URL
`username NAME` | ユーザー名。ダウンロード時に認証が必要な場合に指定する
`password PASSWORD` | パスワード。ダウンロード時に認証が必要な場合に指定する
`encrypted` | `PASSWORD`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない

### 注意・補足事項

■ アクセスポイントのファームウェア更新の設定は1タスクにつき1台のみ。複数のタスクでアクセスポイントのファームウェア更新を行う場合は、各タスクの実行時刻を5分以上あけること。

### コマンドツリー

    task (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- type download ap（タスク設定モード）

### 関連コマンド

show wireless ap（非特権EXECモード）
show wireless task（非特権EXECモード）
wireless download ap（特権EXECモード）
wireless power-channel ap（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G