[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# arp-aging-timeout

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / ARP

`(config-if)# arp-aging-timeout <0-432000>`

`(config-if)# no arp-aging-timeout`

対象VLANインターフェースにおけるARPタイムアウト（ARPエントリー保持時間）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値の300秒に戻る。

### パラメーター

`<0-432000>` | ARPタイムアウト。この時間内に使用されなかったダイナミックARPエントリーは削除される。初期値は300秒

### 注意・補足事項

■ 本コマンドの設定はVLANインターフェースでのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- arp-aging-timeout（インターフェースモード）

### 関連コマンド

clear arp-cache（特権EXECモード）
show arp（非特権EXECモード）
show interface（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G