[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor capability orf prefix-list

モード: BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# [no] neighbor {X:X::X:X|GROUPNAME} capability orf prefix-list {both|receive|send}`

（IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対して、アウトバウンドルートフィルタリング（ORF）・ケイパビリティーを通知するよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対して、アウトバンドルートフィルタリング・ケイパビリティーを通知しないよう設定する。
初期設定ではアウトバンドルートフィルタリング・ケイパビリティーを通知しない。
アウトバンドルートフィルタリング・ケイパビリティーは、BGPセッションの開始時にOPENメッセージで交渉されるオプション機能（ケイパビリティー）の1つで、BGPピア間における受信用プレフィックスリストの送受信をサポートしていることを示す。この機能は、経路情報の送信元に受信側の経路フィルタリング要件を伝えることで、経路情報を受信してからフィルタリングするのではなく送信前にフィルタリングして、UPDATEメッセージの量や処理を削減するためのもの。

### パラメーター

`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`both` | プレフィックスリストの送受信をサポートしていることを通知する
`receive` | プレフィックスリストの受信をサポートしていることを通知する
`send` | プレフィックスリストの送信をサポートしていることを通知する

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGP IPv6アドレスファミリーモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (BGPモード)
        |
        +- neighbor capability orf prefix-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

ipv6 prefix-list（グローバルコンフィグモード）
neighbor capability route-refresh（BGPモード）
neighbor dont-capability-negotiate（BGPモード）
neighbor override-capability（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor prefix-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
neighbor shutdown（BGPモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors advertised-routes（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors received prefix-filter（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors received-routes（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors routes（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ipv6 prefix-list（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G