[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# [no] switchport`

L2スイッチング機能を該当インターフェースに付与する。「switchport」に続くコマンドの使用を許可する。
no形式で実行した場合、該当インターフェースがWANポートに変更される。
初期設定は有効。

### 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.4 ↓
    awplus(config-if)# no switchport ↓

### 注意・補足事項

■ いずれか物理インターフェースでWANポートへの変更が実行された場合、変更されたインターフェースの設定が初期化される。WANポートをスイッチポートに変更する際も同様。
■ WANポートへの変更（no switchport）はハードウェアリビジョンRev.C以降でのみ使用可能。ハードウェアリビジョンはshow systemコマンドで確認できる。
■ WANポートに変更したスイッチポートでのブリッジングは未サポート

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show system mac（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G