[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip radius source-interface

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`(config)# ip radius source-interface {A.B.C.D|IFNAME}`

`(config)# no ip radius source-interface`

RADIUSサーバーとの通信時に始点として使用するIPアドレスを指定する。
no形式で実行した場合は始点IPアドレスの指定を削除し、システムに始点アドレスを選ばせる（送出インターフェースのIPアドレスを使う）よう設定する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | RADIUSパケットの始点IPアドレスとして使用するIPアドレス。本製品のインターフェースに設定してあるIPアドレスを指定すること
`IFNAME` | RADIUSパケットの始点IPアドレスとして使用するIPアドレスを持つインターフェース名。なお、指定したインターフェースがダウンしているかIPアドレスを持っていない場合は、送出インターフェースのIPアドレスを使う

### 注意・補足事項

■ 同一装置上でAMFアプリケーションプロキシーのホワイトリスト機能を使用している場合、本コマンドは使用不可。
■ 本コマンドはRADIUSサーバーが非グローバルVRFインスタンス（作成したVRFインスタンス）上に存在する場合は使用不可。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip radius source-interface（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

radius-server host（グローバルコンフィグモード）
show radius（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G