[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# category action

モード: IPレピュテーションモード
カテゴリー: UTM / IPレピュテーション

`(config-ip-reputation)# category NAME action ACTION`

`(config-ip-reputation)# no category NAME action`

IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能に組み込まれているIPレピュテーションデータベース内の指定したカテゴリーに対するアクションを設定する。
no形式で実行した場合は指定したIPレピュテーションカテゴリーに対するアクションを初期設定に戻す。
初期設定はalert。

### パラメーター

`NAME` | IPレピュテーションカテゴリー名（show ip-reputation categoriesコマンドで確認可能）。各カテゴリーの詳細は解説編を参照
`ACTION` | アクション。下記から選択する
| `alert` | アラート。ログメッセージを出力するだけで、該当カテゴリーにマッチしたパケットは通過させる。初期設定
| `deny` | 拒否。該当カテゴリーにマッチしたパケットを破棄する
| `disable` | アクション無効。該当カテゴリーにマッチしたパケットは通過させる。IPS機能として特別なアクションは行わない

### 使用例

■ IPレピュテーション機能によってカテゴリー「P2P」に分類されたパケットを破棄するよう設定する。

    awplus(config-ip-reputation)# category P2P action deny ↓

■ 「P2P」カテゴリーに分類されたパケットに対するアクションを初期設定のalert（ログ記録のみ）に戻す。

    awplus(config-ip-reputation)# no category P2P action ↓

### 注意・補足事項

■ AT-ARX200S-GTは本コマンド未サポート

### コマンドツリー

    ip-reputation (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- category action（IPレピュテーションモード）

### 関連コマンド

provider（IPレピュテーションモード）
show ip-reputation categories（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G