[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# 設定例集#58: 無線LANコントローラー（CLI編）

無線LANコントローラーは、無線LANアクセスポイント（AP）を本製品から一括で設定、管理する機能です。
一元管理により無線LANの運用を効率化するだけでなく、管理下APの使用チャンネルや送信出力を周囲の環境変化に応じて自律的に調整するAWC（Autonomous Wave Control）によって電波干渉の影響を軽減します。
本設定例では、具体的な構成を例に、コマンドラインインターフェース（CLI）から無線LANコントローラーの基本設定を行う手順を説明します。

## 構成

ここでは、以下の構成を例にします。
無線LANコントローラー配下のAPに同一のSSIDとセキュリティー設定を行うことでAP間のローミングを可能にし、またAWCによって管理下の各APにとって最適な送信出力とチャンネルを適用します。

表 1：ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@isp
ISP接続用パスワード | isppasswd
PPPoEサービス名 | 指定なし
WAN側IPアドレス | 動的割り当て（IPCP）
DNSサーバー | 10.100.100.100

表 2：無線LANコントローラー
管理IPアドレス（vlan1） | 192.168.1.1
NTPサーバー機能 | 有効
上位NTPサーバー | 10.110.110.1
ローカルRADIUSサーバー | 有効

表 3：アクセスポイント
番号 | 機種名 | IPアドレス（VLAN ID） | MACアドレス
1 | AT-TQ1402 | 192.168.1.101（1） | 001A.EB39.87C0
2 | AT-TQ5403 | 192.168.1.102（1） | 001A.EBA1.E0C7
3 | AT-TQ6602 | 192.168.1.103（1） | 88DC.9637.C8A0

表 4：無線ネットワーク
番号 | SSID | VLAN ID | セキュリティー設定
番号 | セキュリティー方式 | WPAバージョン | 暗号プロトコル | セキュリティーキー
1 | Area1 | 1 | 1 | WPAエンタープライズ | WPA2 | CCMP(AES) | ローカルRADIUSサーバーにユーザーごとに登録

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## 事前準備

無線LANコントローラーで無線管理を行うための準備として、無線LANアクセスポイント（AP）にIPアドレスを設定し、MACアドレスを確認します。各APにPCを接続してIPアドレスを変更し、MACアドレスを控えてください。
また、無線LANコントローラーの解説編で、APの機種、ファームウェアバージョンが無線コントローラーのサポート対象になっているかどうかも確認してください。

> Note

> > 無線AP単独でのIPアドレス設定、工場出荷状態への初期化については、各APのリファレンスマニュアルをご参照ください。

## ルーターの設定

1. 無線LANコントローラーとAP間で通信可能なインターフェースにIPアドレスを設定します。
   これには、ip addressコマンドを使います。

       interface vlan1
        ip address 192.168.1.1/24

2. NTPサーバーのIPアドレスを設定します。これには、ntp serverコマンドを使います。
   AWCを使用するには、管理下APでNTPクライアント機能を有効にしておく必要があります。本製品の初期設定では、無線LANコントローラーの管理IPアドレスがNTPサーバーのアドレスとしてAPにNTP設定が行われ、時刻同期するよう設定されます。そのため本製品をNTPサーバーとして動作するよう設定しておく必要があります。ここでは、本製品が上位のNTPサーバーに同期するよう設定します。
   なお、APが時刻同期するNTPサーバーはntp designated-serverコマンドで変更可能です。

       ntp server 10.110.110.1

3. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

4. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

5. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username user@isp
        ppp password isppasswd
        ip tcp adjust-mss pmtu

6. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnet、host、ip addressの各コマンドを使います。

       zone private
        network dhcp
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface vlan1
        network lan
         ip subnet 192.168.1.0/24

7. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address dynamic interface ppp0

8. ファイアウォールのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   DHCPパケットを表すカスタムアプリケーション「dhcp」を定義します。

       application dhcp
        protocol udp
        dport 67 to 68

9. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
   これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
   ・rule 10 - 内部でのDHCPによる通信を許可します
   ・rule 20 - 内部から内部への通信を許可します（ここでは本製品・無線AP間の通信）
   ・rule 30 - 内部から外部への通信を許可します
   ・rule 40 - 本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
   ※アクセスリストなどのフィルタリング機能併用時は、無線LANコントローラーと管理下AP間の通信が遮断されないようにご注意ください。
   ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

       firewall
        rule 10 permit dhcp from private.dhcp to private.dhcp
        rule 20 permit any from private.lan to private.lan
        rule 30 permit any from private to public
        rule 40 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
        protect

10. NAT機能の設定を行います。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - ゾーン「private」のコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるようにします
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

11. DNSリレー機能の転送先DNSサーバーアドレスを手動設定します。これには、ip name-serverコマンドを使います。

        ip name-server 10.100.100.100

12. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

13. デフォルト経路をPPPインターフェースppp0に向けます。これにはip routeコマンドを使います。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0

14. DHCPサーバー機能の設定を行います。
    DHCPサーバー機能の詳細は「IP付加機能」/「DHCPサーバー」をご覧ください。
    これには、ip dhcp poolコマンドでDHCPプールを作成し、以下の情報を設定します。
    ・サブネット（network）
    ・リースするIPアドレス（range）
    ・デフォルトゲートウェイ（default-router）
    ・DNSサーバーアドレス（dns-server）
    ・リース時間（lease）

        ip dhcp pool pool1
         network 192.168.1.0/24
         range 192.168.1.201 192.168.1.210
         default-router 192.168.1.1
         subnet-mask 255.255.255.0

15. DHCPサーバーを有効化します。これには、service dhcp-serverコマンドを使います。

        service dhcp-server

16. 無線LANコントローラーの管理IPアドレス（APとの通信に使用するIPアドレス）を指定し、無線LANコントローラー機能を有効にします。
    これには、wireless、management address、enableの各コマンドを使います。

        wireless
         management address 192.168.1.1
         enable

17. ここから、WPAエンタープライズのための設定を行います。
    最初に、APが使用するRADIUSサーバーとして、本製品のローカルRADIUSサーバーを設定します。
    ローカルRADIUSサーバーを有効にし、APのIPアドレスをRADIUSクライアント（NAS）として登録します。APのIPアドレスとアクセス時の共有パスワードを設定してください。ここでは共有パスワードをnas123456として登録します。
    ここには示していませんが、下記の設定後、WPAエンタープライズの認証で使用するユーザーをローカルRADIUSサーバーに登録してください。

        radius-server local
         nas 192.168.1.101 key nas123456
         nas 192.168.1.102 key nas123456
         nas 192.168.1.103 key nas123456
         server enable

18. 次に、APが使用すべきRADIUSサーバーの設定を行います。この設定は管理下のAPに送られる設定です。

        radius-server host 192.168.1.1 key nas123456
        aaa group server radius wpa4login
         server 192.168.1.1

19. WPAエンタープライズ用のセキュリティー設定「1」を作成します。

        wireless
         security 1 mode wpa-enterprise
         radius authentication group wpa4login
         radius accounting group wpa4login
         no dynamic-vlan enable

20. 無線ネットワーク「1」を作成します。SSIDは「Area1」、セキュリティー方式はWPAエンタープライズになります。

         network 1
          ssid Area1
          security 1

21. TQ1402用にAPプロファイル「1」を作成します。

         ap-profile 1
          hwtype at-tq1402
          radio 1
           enable
           vap 0 network 1
          radio 2
           enable
           vap 0 network 1

22. TQ5403用にAPプロファイル「2」を作成します。

         ap-profile 2
          hwtype at-tq5403
          radio 1
           enable
           vap 0 network 1
          radio 2
           enable
           vap 0 network 1

23. TQ6602用にAPプロファイル「3」を作成します。

         ap-profile 3
          hwtype at-tq6602
          radio 1
           enable
           vap 0 network 1
          radio 2
           enable
           vap 0 network 1

24. AP「1」を登録します。

         ap 1
          ip-address 192.168.1.101
          mac-address 001A.EB39.87C0
          profile 1
          enable

25. AP「2」を登録します。

         ap 2
          ip-address 192.168.1.102
          mac-address 001A.EBA1.E0C7
          profile 2
          enable

26. AP「3」を登録します。

         ap 3
          ip-address 192.168.1.103
          mac-address 88DC.9637.C8A0
          profile 3
          enable

27. 毎日15:00にAWC計算を実行するタスク「1」を作成します。

         task 1
          time 15:00
          type power-channel ap all calculate
          enable

28. 毎日3:00にAWC計算結果を適用するタスク「2」を作成します。

         task 2
          time 03:00
          type power-channel ap all apply
          enable

29. 設定は以上です。

        end

> Note

> > Web GUIでは初期設定でタスクが設定されており、AWCの計算開始タスク「1000」が毎日 15:00、計算結果適用タスク「1001」が毎日 03:00 に設定されています。そのため、CLIでタスク設定後にWeb GUIで無線LANコントローラーにアクセスした場合、タスク「1000」と「1001」が自動で追加されます。Web GUIでAP管理を行う場合は、AWCのスケジュールはGUI上から登録してください。

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## 備考

### 管理下APのステータス確認

登録したAPのステータスは、show wireless ap statusコマンドで確認できます。

    awplus# show wireless ap status ↓
    ID    Model        FW ver     Manage rup Config   c Clnt Uptime
    ----- ------------ ---------- ---------- ---------- ---- ---------------
        1 AT-TQ1402    6.0.1-3.1  Managd --- Succeed  -    0             350
        2 AT-TQ5403    6.0.1-5.2  Managd --- Succeed  -    0             312
        3 AT-TQ6602    7.0.1-0.1  Managd --- Succeed  -    0             300

### タスクのステータス確認

登録したタスクのステータスは、show wireless taskコマンドのstatusオプションで確認できます。

    awplus# show wireless task status ↓

    Task ID 1: Enable
     Description ...................
     Applied AP .................... All
     Schedule
      Day .......................... every day
      Time ......................... 15:00
     Next Time ..................... 2018-02-23 15:00
     Last Time ..................... -

### AWC計算の即時適用

AWCの計算、適用は、タスク以外に手動で実施することも可能です。
手動での実施は次の手順で行います。

1. wireless power-channel apコマンドでAWC計算オペレーションを実行します。

       awplus# wireless power-channel ap all calculate ↓

2. wireless power-channel apコマンドでAWC計算結果の適用オペレーションを実行します。

       awplus# wireless power-channel ap all apply ↓

3. AWC計算結果の適用はshow wireless power-channel calculateコマンドで確認できます。

       awplus# sh wireless power-channel calculate ↓
       Latest Calculated Time: 2021-05-11 00:48:13
       Latest Applied Time   : 2021-05-11 00:48:16

       AP    MAC address    Radio1        Radio2
       ----- -------------- ------------- -------------
           1 001A.EB39.87C0 Ch:1   (5  %) Ch:36  (20 %)
           2 001A.EBA1.E0C7 Ch:13  (10 %) Ch:104 (10 %)
           3 88DC.9637.C8A0 Ch:5   (100%) Ch:116 (5  %)

## ルーターのコンフィグ

    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.1.1/24
    !
    ntp server 10.110.110.1
    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username user@isp
     ppp password isppasswd
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    zone private
     network dhcp
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface vlan1
     network lan
      ip subnet 192.168.1.0/24
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application dhcp
     protocol udp
     dport 67 to 68
    !
    firewall
     rule 10 permit dhcp from private.dhcp to private.dhcp
     rule 20 permit any from private.lan to private.lan
     rule 30 permit any from private to public
     rule 40 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    ip name-server 10.100.100.100
    !
    ip dns forwarding
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    !
    ip dhcp pool pool1
     network 192.168.1.0/24
     range 192.168.1.201 192.168.1.210
     default-router 192.168.1.1
     subnet-mask 255.255.255.0
    !
    service dhcp-server
    !
    wireless
     management address 192.168.1.1
     enable
    !
    radius-server local
     nas 192.168.1.101 key nas123456
     nas 192.168.1.102 key nas123456
     nas 192.168.1.103 key nas123456
     server enable
    !
    radius-server host 192.168.1.1 key nas123456
    aaa group server radius wpa4login
     server 192.168.1.1
    !
    wireless
     security 1 mode wpa-enterprise
     radius authentication group wpa4login
     radius accounting group wpa4login
     no dynamic-vlan enable
    !
     network 1
      ssid Area1
      security 1
    !
     ap-profile 1
      hwtype at-tq1402
      radio 1
       enable
       vap 0 network 1
      radio 2
       enable
       vap 0 network 1
    !
     ap-profile 2
      hwtype at-tq5403
      radio 1
       enable
       vap 0 network 1
      radio 2
       enable
       vap 0 network 1
    !
     ap-profile 3
      hwtype at-tq6602
      radio 1
       enable
       vap 0 network 1
      radio 2
       enable
       vap 0 network 1
    !
     ap 1
      ip-address 192.168.1.101
      mac-address 001A.EB39.87C0
      profile 1
      enable
    !
     ap 2
      ip-address 192.168.1.102
      mac-address 001A.EBA1.E0C7
      profile 2
      enable
    !
     ap 3
      ip-address 192.168.1.103
      mac-address 88DC.9637.C8A0
      profile 3
      enable
    !
     task 1
      time 15:00
      type power-channel ap all calculate
      enable
    !
     task 2
      time 03:00
      type power-channel ap all apply
      enable
    !
    end

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G