[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# permit host

モード: APプロファイル・SNMPモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / SNMPエージェント

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# permit host HOST`

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# no permit host`

SNMPオペレーションを許可するホスト（FQDN）またはサブネットのIPアドレスを設定する。

### パラメーター

`HOST` | SNMPオペレーションを許可するホスト（FQDN）またはサブネットのIPアドレス。初期状態は未設定。（例）manager.your.domain.com、10.10.1.37、192.168.1.1/24

### 注意・補足事項

■ 本設定はSNMPバージョンで「v1v2c」設定時のみ有効
■ FQDNは、ラベル（文字列）をピリオドで連結したもの。各ラベルには、半角英数字とハイフンが使用でき、先頭の数字が許される。ハイフンは、各ラベルの先頭と末尾には使用できない。各ラベルの文字数は、63文字以下。FQDNの総文字数は、ピリオドを含めて253文字以下。

### コマンドツリー

    snmp (APプロファイルモード)
        |
        +- permit host（APプロファイル・SNMPモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G