[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dns forwarding dns64

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / DNSリレー

`(config)# [no] ip dns forwarding dns64 NAME`

DNSリレーのオプションであるDNS64機能を有効にする。また同機能で使用するNAT46マッピングインスタンスを指定する。
no形式で実行した場合はDNS64機能を無効にする。
初期設定は無効。
DNS64をNAT64と連携させるには、本コマンドに加え、最低限下記の設定も必要。詳細は「IPv6」/「NAT46・NAT64」の解説編を参照。

- DNSリレーの有効化（ip dns forwardingコマンド）
- DNSサーバーアドレスの指定（ip name-serverコマンド、あるいは自動取得設定）

### パラメーター

`NAME` | NAT46マッピングインスタンス名

### 使用例

■ NAT46マッピングインスタンス「NAT64」を使用してDNS64機能を有効化する。

    awplus(config)# ip dns forwarding dns64 NAT64 ↓

■ NAT46マッピングインスタンス「NAT64」を使用したDNS64機能を無効化する。

    awplus(config)# no ip dns forwarding dns64 NAT64 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dns forwarding dns64（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）
show 4to6-mapping（特権EXECモード）
show ip dns forwarding（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G