[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp maximum-groups

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`(config-if)# ip igmp maximum-groups <0-2048>`

`(config-if)# no ip igmp maximum-groups`

対象スイッチポートにおいて登録可能なマルチキャストグループメンバーの最大数を設定する。
no形式で実行した場合は最大数の設定を削除する。
初期設定は制限なし。

### パラメーター

`<0-2048>` | 登録可能なマルチキャストグループメンバーの最大数。初期値は0（制限なし）

### 使用例

■ ポート1.0.1で登録できるマルチキャストグループを5個までに制限する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# ip igmp maximum-groups 5 ↓

■ ポート1.0.1におけるマルチキャストグループの登録数制限を解除する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# no ip igmp maximum-groups ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp maximum-groups（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show ip igmp interface（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G