[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# tunnel oper-status-control

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / トンネルインターフェース

`(config-if)# tunnel oper-status-control {ipsec|none}`

`(config-if)# no tunnel oper-status-control`

対象トンネルインターフェースのリンクステータス決定方式を変更する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はnone（必要な設定が行われていればつねにUP）。

### パラメーター

`ipsec` | トンネルインターフェースのリンクステータスをIPsec SAの状態と連動させ、IPsec SAが確立していれば UP、そうでなければ DOWN とする。この設定のトンネルインターフェースでは、通信の有無とは関係なく常時 IPsec SA が確立した状態を維持しようとする
`none` | トンネルインターフェースに必要な設定が行われていれば、対向装置と通信が確立できているかどうかに関係なく UP とする。この設定のトンネルインターフェースでは、通信が発生したときにオンデマンドで IPsec SA を確立する。初期設定

### 使用例

■ IPsecトンネルインターフェースtunnel0のリンクステータスをIPsec SAと連動させる。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode ipsec ↓
    awplus(config-if)# tunnel oper-status-control ipsec ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはIPsecトンネルインターフェース（tunnel mode ipsec）でのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel oper-status-control（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
tunnel mode ipsec（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G