[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ppp-auth-protocol

モード: PPPoE ACモード
カテゴリー: PPP / PPPoE AC

`(config-pppoe-ac)# ppp-auth-protocol {chap|pap|eap}`

`(config-pppoe-ac)# no ppp-auth-protocol`

対象PPPoE ACサービスで使用する認証方式を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はchap。

### パラメーター

`chap` | CHAP認証。初期設定
`pap` | PAP認証
`eap` | EAP認証

### コマンドツリー

    pppoe-ac (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ppp-auth-protocol（PPPoE ACモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G