[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor capability orf prefix-list

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} capability orf prefix-list {both|receive|send}`

（IPv4）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対して、アウトバウンドルートフィルタリング（ORF）・ケイパビリティーを通知するよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対して、アウトバンドルートフィルタリング・ケイパビリティーを通知しないよう設定する。
初期設定ではアウトバンドルートフィルタリング・ケイパビリティーを通知しない。
アウトバンドルートフィルタリング・ケイパビリティーは、BGPセッションの開始時にOPENメッセージで交渉されるオプション機能（ケイパビリティー）の1つで、BGPピア間における受信用プレフィックスリストの送受信をサポートしていることを示す。この機能は、経路情報の送信元に受信側の経路フィルタリング要件を伝えることで、経路情報を受信してからフィルタリングするのではなく送信前にフィルタリングして、UPDATEメッセージの量や処理を削減するためのもの。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`both` | プレフィックスリストの送受信をサポートしていることを通知する
`receive` | プレフィックスリストの受信をサポートしていることを通知する
`send` | プレフィックスリストの送信をサポートしていることを通知する

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGPモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor capability orf prefix-list（BGPモード）

### 関連コマンド

clear ip bgp（特権EXECモード）
ip prefix-list（グローバルコンフィグモード）
neighbor capability route-refresh（BGPモード）
neighbor dont-capability-negotiate（BGPモード）
neighbor override-capability（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor prefix-list（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
neighbor shutdown（BGPモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors advertised-routes（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors received prefix-filter（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors received-routes（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors routes（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）
show ip prefix-list（非特権EXECモード）
show ip protocols bgp（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G