[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip ddns-update-method

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`(config-if)# [no] ip ddns-update-method NAME`

対象IPインターフェースのIPv4アドレスを、指定したダイナミックDNS（DDNS）サービスで登録・更新するよう設定する。
no形式で実行した場合は指定したDDNSサービスによるIPv4アドレス情報の更新を取りやめる。
1つのIPインターフェースには複数のサービス固有設定を関連付けることができる。ただし、1つのサービス固有設定は1つのIPインターフェースにしか関連付けられない。

### パラメーター

`NAME` | サービス固有設定名（ddns-update-methodコマンドで指定した名前）

### 使用例

■ eth1インターフェースのIPv4アドレス情報をダイナミックDNS（DDNS）に登録するよう設定する。DDNSサービス固有設定は別途作成した「Dyn」を使う。

    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# ip ddns-update-method Dyn ↓

■ eth1インターフェースからDDNSサービス固有設定「Dyn」によるIPv4アドレス情報の更新を取りやめる。

    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# no ip ddns-update-method Dyn ↓

### 注意・補足事項

■ 対象IPインターフェースに複数のIPアドレスが設定されている場合は、もっとも小さいアドレスが使われる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip ddns-update-method（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G