[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# service stoat

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# [no] service stoat`

STOATサービスを有効にする。
no形式で実行した場合はSTOATサービスを無効にする。
初期状態は無効。
デバイスディスカバリー（STOAT）関連コマンドを実行するには、最初に本コマンドでSTOATサービスを有効にする必要がある。

### 注意・補足事項

■ デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service stoat（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

service stoat（グローバルコンフィグモード）
show stoat collector（特権EXECモード）
show stoat destinations（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G