[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# cid

モード: インターフェースモード
カテゴリー: PPP / 一般設定

`(config-if)# cid <1-10>`

`(config-if)# no cid`

PPP接続時に使用するUSB型データ通信端末（cellular0）の接続先登録番号（CID）を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定ではCID=1を使用する。

### パラメーター

`<1-10>` | 登録番号（CID）

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- cid（インターフェースモード）

### 関連コマンド

apn（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G