[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf topology-gui enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# [no] atmf topology-gui enable`

下記GUI製品との連携機能を有効化する。

- AT-Vista Manager（弊社別売ソフトウェア製品）
- AT-Vista Manager EX（弊社別売ソフトウェア製品）
- AT-SecureEnterpriseSDN Controller（AT-SESC）（弊社別売ソフトウェア製品）およびAMF Security miniのAMFアプリケーションプロキシー機能
- Web GUIのトポロジーマップ機能（一部AW+製品のWeb GUIに搭載されているネットワークマップの一機能）

no形式で実行した場合はGUI連携機能を無効化する。
初期設定は無効。
ただし、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）では、スタートアップコンフィグなしの状態で起動した場合、本コマンドが自動的に投入され、GUI連携機能が有効に設定される。

### 使用例

■ GUI連携機能を有効化する。

    SBx81(config)# atmf topology-gui enable ↓

■ GUI連携機能を無効化する。

    SBx81(config)# no atmf topology-gui enable ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはコントローラー、マスターでのみ有効。
■ ファームウェアバージョン5.4.9-0.1以降では、ネットワークマップ機能のトポロジーマップを利用する目的に限り、AT-AR3050S、AT-AR2050V、AT-AR2010Vでもatmf masterコマンドと本コマンドを実行可能。ただし、これらの製品を通常のAMFマスターとして使用することはできない。また、連携可能な機能はWeb GUIのトポロジーマップ機能のみ。
これらの製品でネットワークマップ機能を利用するために必要なAMFネットワーク設定については、該当製品の「設定例集」/「ネットワークマップ」を参照。
■ GUI連携機能を使用するには、Webサーバー機能（service http）を有効にしておく必要がある。AT-AR4050S、AT-AR4050S-5G、AT-AR3050S、AT-AR2050V、AT-AR2010V、AMF CloudではWebサーバー機能が初期設定で無効なため、これらの製品でGUI連携機能を使用する場合は、service httpコマンドでWebサーバー機能を有効化すること。また、それ以外の製品でGUI連携機能を使う場合も、Webサーバー機能を無効化しないように注意すること。
■ 本コマンドは、AMFマスターに向けたコマンドであり、AMFコントローラーでは本コマンドの有効・無効にかかわらず、つねにGUI連携機能が動作する。また、atmf controllerコマンドによってGUI連携機能が有効となった場合、コンフィグ上に本コマンドは表示されない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf topology-gui enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf enable（グローバルコンフィグモード）
log event-host atmf-topology-event（グローバルコンフィグモード）
service http（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G