[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip pim spt-threshold

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ip pim spt-threshold`

（PIM-SM）指定したマルチキャストグループのラストホップルーターとして動作しているとき（インターフェース配下に該当グループの受信者が存在しているとき）、配送経路を共有ツリー（RPT）から最短ツリー（SPT）に移行する動作を行うよう設定する。
no形式で実行した場合はSPTへの移行を行わないよう設定する。
初期設定ではSPTへの移行を行う。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim spt-threshold（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G