### IP

一般設定 IPインターフェース 経路制御 経路制御（RIP） 経路制御（OSPF） 経路制御（BGP） 経路制御（フィルタリング） VRF-Lite ARP UDPブロードキャストヘルパー VRRP

#### 一般設定

ip forwarding（グローバルコンフィグモード）
ip icmp error-interval（グローバルコンフィグモード）
ip tcp timeout established（グローバルコンフィグモード）
ip tcp-timestamp（グローバルコンフィグモード）
ip unreachables（グローバルコンフィグモード）
ping（非特権EXECモード）
show ip forwarding（非特権EXECモード）
traceroute（非特権EXECモード）

#### IPインターフェース

ip address（インターフェースモード）
ip address dhcp（インターフェースモード）
ip dhcp-client default-route distance（インターフェースモード）
ip dhcp-client request vendor-identifying-specific（インターフェースモード）
ip dhcp-client vendor-identifying-class（インターフェースモード）
ip directed-broadcast（インターフェースモード）
ip tcp adjust-mss（インターフェースモード）
ip unnumbered（インターフェースモード）
mtu（インターフェースモード）
show counter dhcp-client（非特権EXECモード）
show dhcp lease（特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）

#### 経路制御

ip route（グローバルコンフィグモード）
maximum-paths（グローバルコンフィグモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）
show ip route summary（非特権EXECモード）

#### 経路制御（RIP）

accept-lifetime（キーチェーン・キーモード）
address-family ipv4（RIPモード）
cisco-metric-behavior（RIPモード）
clear ip rip route（特権EXECモード）
default-information originate（RIPモード）
default-metric（RIPモード）
distance（RIPモード）
distribute-list（RIPモード）
exit-address-family（RIP IPv4アドレスファミリーモード）
ip rip authentication key-chain（インターフェースモード）
ip rip authentication mode（インターフェースモード）
ip rip authentication string（インターフェースモード）
ip rip receive version（インターフェースモード）
ip rip receive-packet（インターフェースモード）
ip rip send version（インターフェースモード）
ip rip send-packet（インターフェースモード）
ip rip split-horizon（インターフェースモード）
ip summary-address rip（インターフェースモード）
key（キーチェーンモード）
key chain（グローバルコンフィグモード）
key-string（キーチェーン・キーモード）
neighbor（RIPモード）
network（RIPモード）
passive-interface（RIPモード）
redistribute（RIPモード）
router rip（グローバルコンフィグモード）
send-lifetime（キーチェーン・キーモード）
service rip（グローバルコンフィグモード）
show ip protocols rip（非特権EXECモード）
show ip rip（非特権EXECモード）
show ip rip interface（非特権EXECモード）
show ip rip vrf database（非特権EXECモード）
show ip rip vrf interface（非特権EXECモード）
timers basic（RIPモード）
version（RIPモード）

#### 経路制御（OSPF）

area authentication（OSPFモード）
area default-cost（OSPFモード）
area filter-list（OSPFモード）
area nssa（OSPFモード）
area range（OSPFモード）
area stub（OSPFモード）
area virtual-link（OSPFモード）
clear ip ospf process（特権EXECモード）
compatible rfc1583（OSPFモード）
default-information originate（OSPFモード）
default-metric（OSPFモード）
distance（OSPFモード）
distribute-list（OSPFモード）
enable db-summary-opt（OSPFモード）
host（OSPFモード）
ip ospf authentication（インターフェースモード）
ip ospf authentication-key（インターフェースモード）
ip ospf cost（インターフェースモード）
ip ospf database-filter（インターフェースモード）
ip ospf dead-interval（インターフェースモード）
ip ospf disable all（インターフェースモード）
ip ospf hello-interval（インターフェースモード）
ip ospf message-digest-key（インターフェースモード）
ip ospf mtu（インターフェースモード）
ip ospf mtu-ignore（インターフェースモード）
ip ospf network（インターフェースモード）
ip ospf priority（インターフェースモード）
ip ospf retransmit-interval（インターフェースモード）
ip ospf transmit-delay（インターフェースモード）
max-concurrent-dd（OSPFモード）
neighbor（OSPFモード）
network（OSPFモード）
ospf abr-type（OSPFモード）
ospf router-id（OSPFモード）
overflow database（OSPFモード）
overflow database external（OSPFモード）
passive-interface（OSPFモード）
redistribute（OSPFモード）
router ospf（グローバルコンフィグモード）
router-id（グローバルコンフィグモード）
router-id（OSPFモード）
service ospf（グローバルコンフィグモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）
show ip ospf border-routers（非特権EXECモード）
show ip ospf database（非特権EXECモード）
show ip ospf database asbr-summary（非特権EXECモード）
show ip ospf database external（非特権EXECモード）
show ip ospf database network（非特権EXECモード）
show ip ospf database nssa-external（非特権EXECモード）
show ip ospf database router（非特権EXECモード）
show ip ospf database summary（非特権EXECモード）
show ip ospf interface（非特権EXECモード）
show ip ospf neighbor（非特権EXECモード）
show ip ospf route（非特権EXECモード）
show ip ospf virtual-links（非特権EXECモード）
show ip protocols ospf（非特権EXECモード）
show router-id（非特権EXECモード）
summary-address（OSPFモード）
timers spf exp（OSPFモード）

#### 経路制御（BGP）

address-family ipv4（BGPモード）
address-family ipv6（BGPモード）
aggregate-address（BGPモード）
aggregate-address（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
auto-summary（BGPモード）
bgp aggregate-nexthop-check（グローバルコンフィグモード）
bgp always-compare-med（BGPモード）
bgp bestpath as-path ignore（BGPモード）
bgp bestpath compare-confed-aspath（BGPモード）
bgp bestpath compare-routerid（BGPモード）
bgp bestpath med（BGPモード）
bgp bestpath med remove-recv-med（BGPモード）
bgp bestpath med remove-send-med（BGPモード）
bgp client-to-client reflection（BGPモード）
bgp cluster-id（BGPモード）
bgp confederation identifier（BGPモード）
bgp confederation peers（BGPモード）
bgp damp-peer-oscillation（BGPモード）
bgp default ipv4-unicast（BGPモード）
bgp default local-preference（BGPモード）
bgp deterministic-med（BGPモード）
bgp enforce-first-as（BGPモード）
bgp fast-external-failover（BGPモード）
bgp log-neighbor-changes（BGPモード）
bgp nexthop-trigger delay（グローバルコンフィグモード）
bgp nexthop-trigger enable（グローバルコンフィグモード）
bgp nexthop-trigger-count（BGPモード）
bgp router-id（BGPモード）
bgp scan-time（BGPモード）
clear bgp（特権EXECモード）
clear bgp ipv6（特権EXECモード）
clear ip bgp（特権EXECモード）
distance（BGPモード）
distance（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
exit-address-family（BGP IPv4アドレスファミリーモード）
exit-address-family（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
max-paths ebgp（BGPモード）
max-paths ebgp（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
max-paths ibgp（BGPモード）
max-paths ibgp（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor activate（BGPモード）
neighbor activate（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor advertisement-interval（BGPモード）
neighbor allowas-in（BGPモード）
neighbor allowas-in（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor as-origination-interval（BGPモード）
neighbor attribute-unchanged（BGPモード）
neighbor attribute-unchanged（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor capability orf prefix-list（BGPモード）
neighbor capability orf prefix-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor capability route-refresh（BGPモード）
neighbor default-originate（BGPモード）
neighbor default-originate（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor description（BGPモード）
neighbor disallow-infinite-holdtime（BGPモード）
neighbor dont-capability-negotiate（BGPモード）
neighbor ebgp-multihop（BGPモード）
neighbor filter-list（BGPモード）
neighbor filter-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor interface（BGPモード）
neighbor maximum-prefix（BGPモード）
neighbor maximum-prefix（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor next-hop-self（BGPモード）
neighbor next-hop-self（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor override-capability（BGPモード）
neighbor passive（BGPモード）
neighbor password（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor port（BGPモード）
neighbor prefix-list（BGPモード）
neighbor prefix-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
neighbor remove-private-as（BGPモード）
neighbor route-map（BGPモード）
neighbor route-map（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor route-reflector-client（BGPモード）
neighbor send-community（BGPモード）
neighbor send-community（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor shutdown（BGPモード）
neighbor soft-reconfiguration inbound（BGPモード）
neighbor soft-reconfiguration inbound（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor timers（BGPモード）
neighbor transparent-as（BGPモード）
neighbor transparent-nexthop（BGPモード）
neighbor unsuppress-map（BGPモード）
neighbor unsuppress-map（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor update-source（BGPモード）
neighbor weight（BGPモード）
neighbor weight（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
network（BGPモード）
network（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
network synchronization（BGPモード）
network synchronization（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
redistribute（BGPモード）
redistribute（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
router bgp（グローバルコンフィグモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors advertised-routes（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors received prefix-filter（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors received-routes（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors routes（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show bgp nexthop-tracking（非特権EXECモード）
show bgp nexthop-tree-details（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors advertised-routes（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors connection-retrytime（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors hold-time（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors keepalive（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors keepalive-interval（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors notification（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors open（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors rcvd-msgs（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors received prefix-filter（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors received-routes（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors routes（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors sent-msgs（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors update（非特権EXECモード）
show ip bgp scan（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）
show ip protocols bgp（非特権EXECモード）
synchronization（BGPモード）
synchronization（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
timers bgp（BGPモード）

#### 経路制御（フィルタリング）

clear ip prefix-list（特権EXECモード）
clear ipv6 prefix-list（特権EXECモード）
ip as-path access-list（グローバルコンフィグモード）
ip community-list expanded（グローバルコンフィグモード）
ip community-list standard（グローバルコンフィグモード）
ip community-list(expanded)（グローバルコンフィグモード）
ip community-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ip prefix-list（グローバルコンフィグモード）
ipv6 prefix-list（グローバルコンフィグモード）
match as-path（ルートマップモード）
match community（ルートマップモード）
match interface（ルートマップモード）
match ip address（ルートマップモード）
match ip next-hop（ルートマップモード）
match ipv6 address（ルートマップモード）
match ipv6 next-hop（ルートマップモード）
match metric（ルートマップモード）
match origin（ルートマップモード）
match route-type（ルートマップモード）
match tag（ルートマップモード）
route-map（グローバルコンフィグモード）
set aggregator as（ルートマップモード）
set as-path prepend（ルートマップモード）
set atomic-aggregate（ルートマップモード）
set comm-list delete（ルートマップモード）
set community（ルートマップモード）
set ip next-hop（ルートマップモード）
set local-preference（ルートマップモード）
set metric（ルートマップモード）
set metric-type（ルートマップモード）
set origin（ルートマップモード）
set originator-id（ルートマップモード）
set tag（ルートマップモード）
set weight（ルートマップモード）
show ip as-path-access-list（非特権EXECモード）
show ip community-list（非特権EXECモード）
show ip prefix-list（非特権EXECモード）
show ipv6 prefix-list（特権EXECモード）
show route-map（非特権EXECモード）

#### VRF-Lite

description（VRFモード）
ip route static inter-vrf（グローバルコンフィグモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）
ip vrf forwarding（インターフェースモード）
show ip vrf（非特権EXECモード）

#### ARP

arp（グローバルコンフィグモード）
arp log（グローバルコンフィグモード）
arp-aging-timeout（インターフェースモード）
arp-loose-check（インターフェースモード）
arp-mac-disparity multicast(NLB)（インターフェースモード）
arp-reply-bc-dmac（インターフェースモード）
clear arp-cache（特権EXECモード）
ip gratuitous-arp-link（グローバルコンフィグモード）
ip limited-local-proxy-arp（インターフェースモード）
ip local-proxy-arp（インターフェースモード）
ip proxy-arp（インターフェースモード）
local-proxy-arp（グローバルコンフィグモード）
show arp（非特権EXECモード）
show ip flooding-nexthops（非特権EXECモード）

#### UDPブロードキャストヘルパー

ip forward-protocol udp（グローバルコンフィグモード）
ip helper-address（インターフェースモード）

#### VRRP

advertisement-interval（VRRPモード）
circuit-failover（VRRPモード）
disable（VRRPモード）
enable（VRRPモード）
preempt-mode（VRRPモード）
priority（VRRPモード）
router ipv6 vrrp（グローバルコンフィグモード）
router vrrp（グローバルコンフィグモード）
service vrrp（グローバルコンフィグモード）
show vrrp（非特権EXECモード）
show vrrp counters（非特権EXECモード）
show vrrp ipv6（非特権EXECモード）
transition-mode（VRRPモード）
virtual-ip（VRRPモード）
virtual-ipv6（VRRPモード）
vrrp icmp-ttl-exceeded-error-use-physical-address（グローバルコンフィグモード）