[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# wireless-mac-filter

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# wireless-mac-filter TYPE <1-65535>`

`(config-wireless-ap-prof)# no wireless-mac-filter`

対象APプロファイルにMACフィルター（MACアドレスリスト）を割り当て、フィルタータイプ（アクション：ホワイトリストかブラックリスト）を指定する。
no形式で実行した場合は、対象APプロファイルへのMACフィルターの割り当てを解除する。
APプロファイルの初期設定ではMACフィルターは指定されていない。
MACフィルターは、VAPごとに割り当てる方法と、AP共通設定（APプロファイル）に割り当てる方法がある。
詳細は解説編の「MACフィルターを割り当てる」を参照。

### パラメーター

`TYPE :=` | `{permit|deny}`
| 対象APプロファイルにおけるMACフィルターのアクション（フィルタータイプ）。ruleコマンド（無線MACフィルターモード）で指定したMACフィルター自身のフィルタータイプよりも優先される。以下から選択する
| `permit` | ホワイトリスト（許可リスト）。リストに含まれるMACアドレスだけを許可し、他は拒否する（デフォルト拒否）
| `deny` | ブラックリスト（拒否リスト）。リストに含まれるMACアドレスだけを拒否し、他は許可する（デフォルト許可）
`<1-65535>` | MACフィルター番号

### 使用例

■ APプロファイル「1」において、MACフィルター「1」をブラックリスト（アクション deny）として割り当てる。

    awplus(config-wireless)# ap-profile 1 ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof)# wireless-mac-filter deny 1 ↓

なお、実際にこのブラックリストを利用してMACアドレスフィルタリングを行うためには、該当APプロファイルで定義した各VAPに対応する無線ネットワークの設定においてMACフィルターを有効にする必要がある（wireless-mac-filter-idコマンドで「profile」を指定）。

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- wireless-mac-filter（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

wireless-mac-filter（無線LANコントローラーモード）
wireless-mac-filter-id（無線ネットワークモード）
rule（無線MACフィルターモード）
show wireless wireless-mac-filter（非特権EXECモード）
wireless export wireless-mac-filter（特権EXECモード）
wireless import wireless-mac-filter（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G