[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree mode

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config)# spanning-tree mode {stp|rstp|mstp}`

スパニングツリープロトコルの動作モード（バージョン）を指定する。
初期設定はRSTP（IEEE 802.1w）。
動作モードを変更すると、既存のスパニングツリー関連設定が削除され初期値に戻る。また、指定したバージョンのスパニングツリープロトコルが有効化された状態になる。

### パラメーター

`stp` | STP（IEEE 802.1D）
`rstp` | RSTP（IEEE 802.1w）。初期設定
`mstp` | MSTP（IEEE 802.1s）

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
spanning-tree enable（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree force-version（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G