[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# load-balancing

モード: リンク監視グループモード
カテゴリー: トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

`(config-linkmon-group)# [no] load-balancing`

対象リンク監視グループ内でリンクアグリゲーションを有効にする。
no形式で実行した場合はリンクアグリゲーションを無効にする。
初期設定は無効。

> Note

> > 本ページで述べるリンクアグリゲーションはリンク監視グループ内の良（good）回線間で負荷分散を行う機能であり、複数のスイッチポートを束ねるリンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）（ポートトランキング）とは異なります。

本コマンドの設定有無により、リンク監視グループ内のどの回線から各フローを送信するかの動作が異なる。

- リンクアグリゲーション無効（初期設定） - もっとも状況のよい回線1本だけを使用
- リンクアグリゲーション有効 - good（良）判定の回線間で各フローを分散。
  good判定の回線が存在しないときは、bad（不良）判定の中から最善の回線1本を選択して使用。それがnullインターフェースの場合は該当フローを破棄。
  good、badを問わず、使用可能な回線が存在しないときは、PBRルールではなく通常の経路表にしたがって転送。

リンクアグリゲーションが有効なリンク監視グループでは、各アプリケーションのトラフィックがフロー単位で「Good」（良）判定の回線間に振り分けられる。
なおこのとき、リンク性能プロファイルで指定した優先メトリック（preferenceコマンド）は無視される。
ただし、対象リンク監視グループ内に良判定の回線が存在しないときは、「Bad」（不良）判定の回線の中からもっともスコアの高い回線を選択するため、優先メトリックを使用する。

### コマンドツリー

    linkmon group (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- load-balancing（リンク監視グループモード）

### 関連コマンド

ip policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
ipv6 policy-route（ポリシーベースルーティングモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G