[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip-address

モード: AP登録モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP個別設定（AP登録）

`(config-wireless-ap)# ip-address A.B.C.D`

`(config-wireless-ap)# no ip-address`

無線LANコントローラーの管理下に登録するAPのIPアドレスを指定する。
no形式で実行した場合はIPアドレスの指定を削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`A.B.C.D` | IPアドレス

### コマンドツリー

    ap (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- ip-address（AP登録モード）

### 関連コマンド

show wireless ap（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G